TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Dodávka 2 kusů průmyslových praček“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavky zadavatele na průmyslové pračky** | | |
| **Obchodní označení** | [DOPLŇTE] | |
| **Výrobce** | [DOPLŇTE] | |
| **Počet kusů** | **2** | |
| **Parametr požadovaný zadavatelem** | **Hodnota parametru požadovaná zadavatelem** | **Nabídka účastníka (hodnota parametrů nabízeného zařízení) \*** |
| **Kapacita:** | 10 – 11 kg | [DOPLŇTE] |
| **Objem bubnu:** | 100 – 110 l | [DOPLŇTE] |
| **Otáčky odstředění** | min. 1075 ot./min | [DOPLŇTE] |
| **G-faktor** | min. 400 | [DOPLŇTE] |
| **Ohřev:** | elektrický | [DOPLŇTE] |
| **Elektrický příkon:** | min. 9 kW | [DOPLŇTE] |
| **Odpružená vysokootáčková pračka** | ANO | [DOPLŇTE] |
| **Nerezový vrchní panel** | ANO | [DOPLŇTE] |
| **Nerezový vnitřní a vnější buben** | ANO | [DOPLŇTE] |
| **Vypouštěcí ventil** | min. (Ø 76 mm) | [DOPLŇTE] |
| **Řídicí systém** | * min. 60 detailních programovatelných programů * Rozložení prádla tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné vyvážení * Automatické vyvážení teploty během napouštění * Program lze ručně zkrátit, prodloužit, zastavit * Diagnostická hlášení | [DOPLŇTE] |
| **Elektrické napájení:** | 3 x 400V / 50Hz / N / PE (IEC 38) | [DOPLŇTE] |

**\*Pozn.: Uchazeč uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**