TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Dodávka praček pro DS Nová slunečnice 2016“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavky zadavatele na pračky** | | |
| 1. **2 ks praček – s kapacitou náplně suchého prádla 18 kg\*\*** | | |
| **Obchodní označení** |  | |
| **Výrobce** |  | |
| **Parametr požadovaný zadavatelem** | **Hodnota parametru požadovaná zadavatelem** | **Nabídka uchazeče (hodnota parametrů nabízeného zařízení)\*** |
| **Kapacita náplně suchého prádla při poměru plnění 1:10** | min. 18 kg |  |
| **Otáčky** | Frekvenční řízení otáček až do 900 ot/min. při odstřeďování |  |
| **Přizpůsobení spotřeby energií a pracích prostředků množství prádla** | ANO |  |
| **Buben a vana** | Nerez ocel, rozměr dveří bubnu min. 450 mm, velikost otvorů v bubnu max. Ø 3,5 mm, odpružení pracího bubnu |  |
| **Vypouštěcí a napouštěcí ventily** | 2 napouštěcí ventily (TV+SV), vypouštěcí ventil o Ø min 75 mm |  |
| **Prací proces** | Přesné nastavení teplot a časů, plně automatizovaný proces praní, antishock systém /dezinfekční praní, ochlazovací cyklus |  |
| **Programátor** | Elektronický |  |
| **Ohřev vody** | Elektrický, max. 12 kW |  |
| **Ostatní** | Diagnostika chyb |  |
| 1. **1 ks pračky – s kapacitou náplně suchého prádla 10 kg\*\*** | | |
| **Obchodní označení** |  | |
| **Výrobce** |  | |
| **Parametr požadovaný zadavatelem** | **Hodnota parametru požadovaná zadavatelem** | **Nabídka uchazeče (hodnota parametrů nabízeného zařízení)\*** |
| **Kapacita náplně suchého prádla**  **při poměru plnění 1:10** | min. 10 kg |  |
| **Otáčky** | Frekvenční řízení otáček až do 900 ot/min. při odstřeďování |  |
| **Přizpůsobení spotřeby energií a pracích prostředků množství prádla** | ANO |  |
| **Buben a vana** | Nerez ocel, rozměr dveří bubnu min. 400 mm, velikost otvorů v bubnu max. Ø 3,5 mm, odpružení pracího bubnu |  |
| **Vypouštěcí a napouštěcí ventily** | 2 napouštěcí ventily (TV+SV) , vypouštěcí ventil o Ø min 55mm |  |
| **Prací proces** | Přesné nastavení teplot a časů, plně automatizovaný proces praní, antishock systém /dezinfekční praní, ochlazovací cyklus |  |
| **Programátor** | Elektronický |  |
| **Ohřev vody** | Elektrický, max. 7 kW |  |
| **Ostatní** | Diagnostika chyb |  |

**\*Pozn.: Uchazeč uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**

**\*\*Předpokládaná vytíženost praček cca 6 pracích cyklů/den**

**Vyplněná tabulka se stane přílohou kupní smlouvy.**